
Épület műszaki leírás:



Épület helyiségkönyv



Épület alaprajz



Az épület mindkét véghomlokzata csonkakontyolt oromzatos, átalakított nyílásokkal, lizénatagolással, három ovális padlásablakkal. Udvari homlokzata előtt három mellvédes, kosáríves árkádos, valamint egy félkörzáródású bejárati nyílás alkotta tornác fut végig, a homlokzat déli szakaszán szalagkeretes ablakok. Udvari homlokzata azonos tagolású a lizénákkal (falsáv, a fal síkjából kiálló, a falpillérnél kevésbé kiülő, pillért utánzó, hosszúkás négyszög alakú kifalazás vagy vakolatsáv). Nincs lábazata, eredeti funkciója a szerkezet erősítése (kifalazás), amit mindinkább az építészeti tagozás (vakolatsáv) váltott fel. Osztott falsíkon szabálytalan kiosztású, füles szalagkeretes, zárókődíszes ablakokkal. Az épület nyeregtetős, cserép fedéses.